|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Совет школы | УТВЕРЖДАЮ:  Директор ГОУ РК "С(к)ШИ №11" д.Горьковская    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Шарапова |

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**по охране труда для учителя столярного труда (мастерские) в ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №11» д.Горьковская**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1.К работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Учитель обязан изучить настоящую инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев, обязанности перед началом работы, во время работы и по ее окончанию. Если что-либо неясно, обратитесь к заместителю директора.

1.3.Опасные факторы:

- порезы рук при работе с инструментом;

- травмы при падении с высоты, на скользком полу или обледеневшей поверхности;

- травмы рук при работе на станке, при работе с неисправным инструментом.

1.4. Не уяснив безопасных приемов работы, к ее исполнению не приступать. Следует помнить, что несчастные случаи на производстве могут произойти из-за незнания безопасных приемов выполнения той или иной работы.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Переодеться в удобную для работы или установленную нормами одежду.

2.2. Проветрить учебный кабинет перед началом учебного процесса за 30 минут до прихода детей.

2.3. Проверить состояние и исправность используемых при работе приспособлений, инструмента учебного оборудования и индивидуальных средств защиты.

2.4. Убедиться в достаточной освещенности и нормальном тепловом режиме в рабочем помещении.

2.5. Проверить заземление всех электроустановок отсутствие технических

повреждений, защитные экраны на вращающихся механизмах.

2.6.Проверить защитные кожухи на вращающихся узлах, концевые выключатели на кулачковых патронах токарных станков. В случае отклонения от норм (наличие каких либо повреждений, разлива неизвестной Вам жидкости, недостаточном освещении, проветривании, повреждение электроприборов и т.д),немедленно примите возможные меры по устранению

недостатков, а в случае невозможности - сообщите администрации.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1.Выполнять только ту работу, которая на Вас возложена должностной инструкцией или администрацией.

3.2. Запрещается применение приборов и устройств, не отвечающих требованиям правил охраны труда, а так же проводов и кабелей с открытыми токоведущими частями.

ПОМНИТЕ, что включение электроприборов в неисправные электророзетки не

допускается.

3.3.Соблюдайте аккуратность и осторожность при работе в классах-кабинетах и

других помещениях, на столах и на полу, в которых проходят электропровода, имеются электророзетки, установлены электрические устройства.

ПОМНИТЕ, что все электроприборы, устройства и машины могут находиться под напряжением, опасным для жизни.

3.4.При обнаружении напряжения на частях машин, столах, станках и других

предметах и оборудования прекратите работу и сообщите об этом администрации.

3.5. При определенной работе учитель пользуется защитными очками.

3.7. Запрещается остекление витрин, стендов, портретов находящихся в кабинете.

3.8. При случайной поломке оконного стекла, запрещается удалять осколки без

рукавиц.

3.9. При переводе на другие виды работы получите дополнительный инструктаж по безопасной работе.

**4. Требования охраны труда по окончании работы**

4.1. Приведите в порядок приспособления, инструменты и оборудование и уложите их в отведенное для хранения место.

4.2. Погасите во всех помещениях свет. Отключите все применявшиеся в учебном процессе электроприборы и оборудование. Проверьте, закрыты ли краны на горячей и холодной воде, закрыты ли окна. Убедившись, что все выполнено правильно, можно закрыть кабинет.

4.3. В случае получения какой-либо травмы (падения, укола руки, ожога и.т.д.)

немедленно сообщите администрации и обратитесь за помощью к врачу.

ПОМНИТЕ, что за невыполнение настоящей инструкции работники привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном законе порядке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Прикасаться к открытым клеммам, розеткам, проводам, и другим

предметам.

2. Подключать самовольно электроприборы и оборудование, не имеющей к Вашей работе отношения.

3. Убирать или перекладывать провода, соединенные с клеммами или розетками при включенном напряжения.

**5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

5.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации школы и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5.2. При получении травм обращаться в лечебное учреждение и сообщить о

случившемся администрации школы.

С инструкцией ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/